[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# telnet server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Telnet

`(config)# telnet server {<1-65535>|default}`

TelnetサーバーのリスニングTCPポート番号を変更する。

### パラメーター

`<1-65535>` | Telnetサーバーのリスニングポート番号
`default` | リスニングポート番号をデフォルトの23に戻したいときに指定する

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- telnet server（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

service telnet（グローバルコンフィグモード）
show telnet（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F