[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ip dhcp snooping binding

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show ip dhcp snooping binding`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のすべてのスタティック/ダイナミックエントリーを表示する。

### 使用例

    awplus> show ip dhcp snooping binding  ↓
    DHCP Snooping Bindings:

    Client           MAC             Server                        Expires
    IP Address       Address         IP Address       VLAN  Port   (sec)      Type
    -------------------------------------------------------------------------------
    1.2.3.4          aaaa.bbbb.cccc  --               7     1.0.10  Infinite   Stat
    1.2.3.6          any             --               4077  1.0.10  Infinite   Stat
    1.3.4.5          any             --               1     sa1     Infinite   Stat
    111.111.100.101  0000.0000.0001  111.112.1.1      1     1.0.10  4076       Dyna
    111.111.101.108  0000.0000.0108  111.112.1.1      1     1.0.10  4084       Dyna
    111.111.101.109  0000.0000.0109  111.112.1.1      1     1.0.10  4085       Dyna
    111.211.100.101  --              --               1     1.0.2   2147483325 Dyna
    111.211.100.109  00b0.0000.0009  111.112.111.111  1     1.0.2   21         Dyna
    111.211.101.101  00b0.0000.0101  111.112.111.111  1     1.0.2   214        Dyna

    Total number of bindings in database: 9

表 1
Client IP Address | DHCPクライアントのIPアドレス
MAC Address | DHCPクライアントのMACアドレス
Server IP Address | DHCPサーバーのIPアドレス
VLAN | エントリーの対象VLAN
Port | クライアントの接続ポート
Expires (sec) | リース期限が切れるまでの時間（秒）
Type | エントリーの種類。Dyna（ダイナミックエントリー）またはStat（スタティックエントリー）
Total number of bindings in database | 合計エントリー数

### 関連コマンド

ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
ip dhcp snooping max-bindings（インターフェースモード）
show ip source binding（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F