[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip rip send-packet

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（RIP）

`(config-if)# [no] ip rip send-packet`

該当インターフェースでRIPパケットの送信を有効にする。
no形式で実行した場合は、該当インターフェースでRIPパケットの送信を無効にする。
初期設定は有効。
router ripコマンドとnetworkコマンドを実行しないうちは、本コマンドの設定は動作に影響しない。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip rip send-packet（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ip rip receive-packet（インターフェースモード）
show ip rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F