[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show loop-protection

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`> show loop-protection [interface IFRANGE] [counters]`

LDF検出機能の設定、状態、統計カウンターなどを表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる
`counters` | 統計カウンターを表示させたいときに指定する

### 使用例

■ ポート1.0.1〜1.0.8のLDF検出機能の設定、状態を表示する。

    awplus> show loop-protection interface port1.0.1-1.0.8 ↓

    LDF Interval:       10
    LDF Rx Window:       3
                                                            Timeout
      Int           Enabled  Action     Status    Timeout   Remain  Rx port
      -------------------------------------------------------------------------
      port1.0.1     Yes
          vlan1              vlan-dis   Normal    7         -       -
      port1.0.2     Yes
          vlan1              vlan-dis   Normal    7         -       -
      port1.0.3     Yes
          vlan1              vlan-dis   Normal    7         -       -
      port1.0.4     Yes
          vlan1              vlan-dis   Normal    7         -       -
      port1.0.5     Yes
          vlan1              vlan-dis   Blocking  7         2       port1.0.6
      port1.0.6     Yes
          vlan1              vlan-dis   Blocking  7         2       port1.0.5
      port1.0.7     Yes
          vlan1              log-only   Detected  7         5       port1.0.8
      port1.0.8     Yes
          vlan1              log-only   Detected  7         5       port1.0.7

■ ポート1.0.1〜1.0.6のLDF検出機能の統計を表示する。

    awplus> show loop-protection interface port1.0.1-1.0.6 counters ↓

    Switch Loop Detection Counter

      Interface     Tx         Rx        Rx Invalid     Last LDF Rx
      -------------------------------------------------------------------------
      port1.0.1
          vlan1     309        0         0              -
      port1.0.2
          vlan1     0          0         0              -
      port1.0.3
          vlan1     0          0         0              -
      port1.0.4
          vlan1     0          0         0              -
      port1.0.5
          vlan1     147        20        0              Mon Feb 20 14:10:04 2012
      port1.0.6
          vlan1     20         20        0              Mon Feb 20 14:10:05 2012

### 関連コマンド

clear loop-protection counters（特権EXECモード）
loop-protection（グローバルコンフィグモード）
loop-protection timeout（インターフェースモード）
shutdown（インターフェースモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F