[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# snmp-server enable trap

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# [no] snmp-server enable trap TRAPTYPE`

指定したSNMP通知メッセージの生成を有効にする。
no形式で実行した場合は、指定した通知メッセージの生成を無効にする。
初期設定では、本コマンドで指定できる通知メッセージはすべて無効。
ただし、本コマンドで指定できない通知メッセージはつねに有効（詳細は別表を参照）。

### パラメーター

`TRAPTYPE :=` | `{auth & dhcpsnooping & nsm & rmon & epsr & loopprot & lldp & vcs & vrrp & udld & thrash-limit & power-inline}`
| 通知メッセージ種別（各種別に対応する具体的なメッセージ名は別表を参照）。下記から選択する。スペース区切りで複数指定が可能
| `auth` | SNMP認証関連通知メッセージ
| `dhcpsnooping` | DHCP Snooping/ARPセキュリティー関連通知メッセージ
| `nsm` | NSM（ネットワークサービスモジュール）関連通知メッセージ
| `rmon` | RMON関連通知メッセージ
| `epsr` | EPSR関連通知メッセージ
| `loopprot` | ループガード（LDF検出）関連通知メッセージ
| `lldp` | LLDP（Link Layer Discovery Protocol）関連通知メッセージ
| `vcs` | VCS関連通知メッセージ
| `vrrp` | VRRP関連通知メッセージ
| `udld` | UDLD関連通知メッセージ
| `thrash-limit` | MACアドレススラッシング関連通知メッセージ
| `power-inline` | PoE関連通知メッセージ

### 使用例

■ SNMP認証関連の通知メッセージとループガード関連の通知メッセージを送信するよう設定する。

    awplus(config)# snmp-server enable trap auth loopprot ↓

### 注意・補足事項

■ TRAPTYPEパラメーターの各指定値に対応する通知メッセージは以下のとおり。これらの通知メッセージは初期状態では無効。

表 1：本コマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効）
TRAPTYPE | 通知メッセージ名 | OID | 備考
auth | authenticationFailure | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 | 標準MIB（RFC3418）
dhcpsnooping | atDhcpsnTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.0.1 | プライベートMIB
atArpsecTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.0.2 | プライベートMIB
rmon | risingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.7 | 標準MIB（RFC2819）
fallingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.8 | 標準MIB（RFC2819）
epsr | atEpsrv2NodeTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.536.1.1 | プライベートMIB
loopprot | atLoopProtectDetectedLoopBlockedTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.1 | プライベートMIB
atLoopProtectRecoverLoopBlockedTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.2 | プライベートMIB
atLoopProtectDetectedByLoopDetectionTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.3 | プライベートMIB
lldp | lldpRemTableChanges | 1.0.8802.1.1.2.0.0.1 | 標準MIB（IEEE 802.1AB）
lldpXMedTopologyChangeDetected | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.0.1 | 標準MIB（ANSI/TIA-1057）
vcs | vcstackRoleChange | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.1 | プライベートMIB
vcstackMemberJoin | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.2 | プライベートMIB
vcstackMemberLeave | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.3 | プライベートMIB
vcstackResiliencyLinkHealthCheckReceiving | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.4 | プライベートMIB
vcstackResiliencyLinkHealthCheckTimeOut | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.5 | プライベートMIB
vcstackStkPortLinkUp | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.6 | プライベートMIB
vcstackStkPortLinkDown | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.7 | プライベートMIB
vrrp | vrrpTrapNewMaster | 1.3.6.1.2.1.68.0.1 | 標準MIB（RFC2787）
udld | atUdldPortDisabledTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.550.0.1 | プライベートMIB
atUdldPortRecoveredTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.550.0.2 | プライベートMIB
thrash-limit | atLoopProtectDetectedByThrashLimitTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.4 | プライベートMIB
power-inline | pethPsePortOnOff | 1.3.6.1.2.1.105.0.1 | 標準MIB（RFC3621）
pethMainPowerUsageOn | 1.3.6.1.2.1.105.0.2 | 標準MIB（RFC3621）
pethMainPowerUsageOff | 1.3.6.1.2.1.105.0.3 | 標準MIB（RFC3621）

■ 下記の通知メッセージは本コマンドではなく、snmp trap link-statusコマンドで制御する。

表 2：snmp trap link-statusコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効）
通知メッセージ名 | OID | 備考
linkDown | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 | 標準MIB（RFC2863）
linkUp | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 | 標準MIB（RFC2863）

■ 下記の通知メッセージはつねに有効であり、本コマンドでは制御できない。

表 3：本コマンドで有効・無効の制御ができない通知メッセージ（常時有効）
通知メッセージ名 | OID | 備考
coldStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 | 標準MIB（RFC3418）
pingProbeFailed | 1.3.6.1.2.1.80.0.1 | 標準MIB（RFC4560）
pingTestFailed | 1.3.6.1.2.1.80.0.2 | 標準MIB（RFC4560）
pingTestCompleted | 1.3.6.1.2.1.80.0.3 | 標準MIB（RFC4560）
atEnvMonv2FanAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.1 | プライベートMIB
atEnvMonv2FanAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.2 | プライベートMIB
atEnvMonv2VoltageAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.3 | プライベートMIB
atEnvMonv2VoltageAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.4 | プライベートMIB
atEnvMonv2TempAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.5 | プライベートMIB
atEnvMonv2TempAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.6 | プライベートMIB
triggerTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.53.0.1 | プライベートMIB

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

epsr trap（EPSRモード）
lldp med-notifications（インターフェースモード）
lldp notifications（インターフェースモード）
power-inline usage-threshold（グローバルコンフィグモード）
show snmp-server（特権EXECモード）
snmp trap link-status（インターフェースモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）
thrash-limiting（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F