[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 ospf dead-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf dead-interval <1-65535> [<inst-id>]`

`(config-if)# no ipv6 ospf dead-interval`

対象OSPFv3インターフェースにおけるRouter Dead Intervalタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | HelloパケットのRouter Dead Intervalタイマー（秒）。隣接ルーターからHelloパケットを受信できなくなったときに、隣接ルーターがダウンしたと判断するまでの時間を示す。同一ネットワーク上のすべてのルーターに同じ値を設定する必要がある。最小値はHelloパケットの送信間隔（Hello Interval）×2、推奨値はHello Interval×4。初期値は40
`<inst-id>` | インスタンスID。初期値は0

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 ospf dead-interval（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 ospf hello-interval（インターフェースモード）
show ipv6 ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F