[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# switchport port-security

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# [no] switchport port-security`

対象スイッチポートでポートセキュリティーを有効にする。
no形式で実行した場合はポートセキュリティーを無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドを実行しただけでは、学習可能なMACアドレス数の上限値が設定されていないので、まだポートセキュリティーの動作はしない。上限値はswitchport port-security maximumコマンドで設定する。

### 注意・補足事項

■ トランクグループではポートセキュリティーを使用できない。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- switchport port-security（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

mac address-table static（グローバルコンフィグモード）
show port-security interface（特権EXECモード）
show port-security intrusion（特権EXECモード）
switchport port-security aging（インターフェースモード）
switchport port-security maximum（インターフェースモード）
switchport port-security violation（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F