[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 address dhcp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 address dhcp`

対象インターフェースでDHCPv6クライアント機能を有効化し、IPv6アドレスやその他のIPv6設定情報を取得するよう設定する。
no形式で実行した場合は、DHCPv6クライアント機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ vlan10インターフェースでDHCPv6クライアント機能を有効化する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 enable ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address dhcp ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 enable（インターフェースモード）
show counter ipv6 dhcp-client（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F