[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show arp security statistics

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show arp security statistics [detail] [interface IFRANGE]`

指定ポートのARPセキュリティーの統計情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細な統計情報を表示する
`interface IFRANGE` | 統計情報を表示する対象ポート

### 使用例

    awplus> show arp security statistics ↓

    DHCP Snooping ARP Security Statistics:

                  In         In
     Interface    Packets    Discards
    ---------------------------------
     port1.0.3    20         20
     port1.0.4    30         30
     port1.0.12   120        0

    awplus> show arp security statistics detail ↓

    DHCP Snooping ARP Security Statistics:

    Interface ...................... port1.0.3
      In Packets ................... 20
      In Discards .................. 20
        No Lease ................... 20
        Bad Vlan ................... 0
        Bad Port ................... 0
        Source Ip Not Allocated .... 0

    Interface ...................... port1.0.4
      In Packets ................... 30
      In Discards .................. 30
        No Lease ................... 30
        Bad Vlan ................... 0
        Bad Port ................... 0
        Source Ip Not Allocated .... 0

    Interface ...................... port1.0.12
      In Packets ................... 120
      In Discards .................. 0
        No Lease ................... 0
        Bad Vlan ................... 0
        Bad Port ................... 0
        Source Ip Not Allocated .... 0

表 1
Interface | ポート名。括弧はprovisioning設定されていることを示す
In Packets | ARPセキュリティー機能で処理された受信ARPパケット数
In Discards | ARPセキュリティー機能で破棄されたARPパケット数

### 関連コマンド

arp security（インターフェースモード）
arp security violation（インターフェースモード）
clear arp security statistics（特権EXECモード）
show arp security（非特権EXECモード）
show arp security interface（非特権EXECモード）
show log（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F