[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# Web GUI / Management

Management > Device Utilities
Management > NTP
Management > NTP > Add NTP Association
Management > Remote CLI Access
Management > Remote CLI Access > Telnet Settings
Management > Remote CLI Access > SSH Settings
Management > Logs
Management > Logs > Export Logs

## Management > Device Utilities

Management > Device Utilities タブでは、Pingの実行やスイッチの再起動を行います。

表 1
Ping Utility / Host | ターゲットホストのIPv4アドレスまたはURLを設定する
Ping Utility / Perform Ping ボタン | Pingを実行する
System Uptime | 稼働時間（前回リブートしてからの経過時間）
Reboot Device ボタン | スイッチを再起動する

## Management > NTP

Management > NTP タブでは、NTP（Network Time Protocol）に関する情報の表示や設定を行います。
+ アイコンをクリックすると、NTPサーバーを追加することができます。
x アイコンをクリックすると、NTPサーバーを削除することができます。

### Management > NTP > Add NTP Association

Management > NTP タブで、Associations内の左上の + アイコンをクリックすると、Add NTP Associationダイアログが表示されます。
Add NTP Association ダイアログでは、NTPピアのIPアドレスを追加します。

表 2
Address | NTPピアのIPアドレスを設定
Mode | ドロップダウンリストから、NTPサーバーまたはピアのオプションを選択
Preference | ドロップダウンリストから、優先度を選択
Version | ドロップダウンリストから、NTPのバージョン（unknown、version 1、version 2、version 3、version 4）を選択する
Key Number | 認証鍵IDを設定する。認証を行う場合に指定する

## Management > Remote CLI Access

Management > Remote CLI Access タブでは、Telnet/SSHの有効/無効や、関連情報の設定を行います。
Telnet/SSHを利用して本製品にログインでき、また、現在有効なCLIセッションを表示することができます。

表 3
Telnet / Status | Telnetサーバーの状態。enabledまたはdisabledを表示
Telnet / Configure Settings ボタン | Telnetの有効/無効を設定する
Telnet / Start Session ボタン | セッションを開始する。セッションが開始されたら、CLIでログインする
SSH / Status | SSHサーバーの状態。enabledまたはdisabledを表示
SSH / Configure Settingsボタン | SSHの有効/無効を設定する。SSHセッションを有効にするには、 少なくともSSHバージョン2用のホスト鍵が1つ（DSA鍵かRSA鍵）存在していないと、SSHサーバーは起動しないため注意する
SSH / Start Session ボタン | セッションを開始する。セッションが開始されたら、CLIでログインする
Active Sessions / Connection Type | 確立中のコネクションのサービス種別
Active Sessions / Username | 確立中のコネクションのユーザー名
Active Sessions / Privilege Level | 確立中のコネクションの権限レベル
Active Sessions / Idle Time | SSHサーバーが、クライアントからの返信を待つ時間
Active Sessions / IP Address | IPアドレス

### Management > Remote CLI Access > Telnet Settings

Management > Remote CLI Access タブで、Telnet / Configure Settings ボタンをクリックすると、Telnet Settingsダイアログが表示されます。
Telnet Settings ダイアログでは、Telnetサーバーの有効/無効を設定します。

表 4
Status | ドロップダウンリストから、Telnetサーバーの有効/無効を選択する

### Management > Remote CLI Access > SSH Settings

Management > Remote CLI Access タブで、SSH / Configure Settingsボタンをクリックすると、SSH Settingsダイアログが表示されます。
SSH Settingsダイアログでは、SSHの有効/無効を設定します。

表 5
Status | ドロップダウンリストから、有効/無効を選択する

## Management > Logs

Management >Logs menu タブでは、ログの表示や書き出しを行うことができます。

表 6
Logs | ログファイルの表示、選択、または書き出しを行う
Source | bufferedログまたはpermanentログを選択する
Source / Refresh Log ボタン | bufferedログまたはpermanentログを消去する
Source / Export Log ボタン | CSV形式でログファイルを書き出す

### Management > Logs > Export Logs

Management > Logs > Export Logs タブで、Source / Export Log ボタンをクリックすると、Export Logsダイアログが表示されます。
Export Logsダイアログでは、ログファイルをCSV（カンマ区切りテキスト）形式のファイルに書き出します。

表 7
ファイル名 | 書き出すログのファイル名を設定する
ファイルタイプ | ファイルタイプ。CSV形式のみ

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F