[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show snmp-server

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show snmp-server`

SNMPエージェントの状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show snmp-server ↓
    SNMP Server ........ Enabled
    IP Protocol ........ IPv4,IPv6
    SNMPv3 engine ID (configured) ....... Not set
    SNMPv3 engine ID (actual)............ 0x80001f888015f01a7746b01dab

表 1
SNMP Server | SNMPエージェントの状態
IP Protocol | 現在有効化されているプロトコルファミリー（IPバージョン）
SNMPv3 engine ID (configured) | SNMPv3エンジンID（ユーザー設定値。未設定時はNot setと表示される）
SNMPv3 engine ID (actual) | SNMPv3エンジンID（システムが実際に使用している値）

### 関連コマンド

show counter snmp-server（非特権EXECモード）
snmp-server community（グローバルコンフィグモード）
snmp-server engineid local（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F