[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# preempt-mode

モード: VRRPモード
カテゴリー: IPルーティング / VRRP

`(config-router)# preempt-mode {true|false}`

対象バーチャルルーターにおいて、プリエンプトモードを有効または無効にする。
初期設定は有効。

### パラメーター

`true` | プリエンプトモードを有効にする。有効時は、マスタールーターよりもバックアップルーターの優先度が高い場合に、優先度の高いほうがマスターに移行する。初期設定
`false` | プリエンプトモードを無効にする。無効時は、マスタールーターよりもバックアップルーターの優先度が高い場合でも、バックアップルーターはマスタールーターに移行しない

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

### コマンドツリー

`router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
router vrrp (グローバルコンフィグモード)
|
+- preempt-mode（VRRPモード）
`

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
priority（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F