[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# interface

モード: グローバルコンフィグモード --> インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config)# interface {IFRANGE|lo}`

指定したインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
本コマンドで指定できるインターフェースは次のとおり。

表 1
形式 | インターフェース種別 | 備考
portX.Y.Z | スイッチポート | XはスタックメンバーID（1〜8）、Yは拡張モジュールベイ番号（本製品ではつねに0）、Zはポート番号
saX | スタティックチャンネルグループ | Xはスタティックチャンネルグループ番号（1〜96）。これはstatic-channel-groupコマンドで指定した番号のこと
poX | LACPチャンネルグループ | XはLACPチャンネルグループ番号（1〜32）。これはchannel-groupコマンドで指定した番号のこと
vlanX | VLANインターフェース | XはVLAN ID（1〜4094）。これはvlanコマンドで指定した番号のこと
lo | ループバックインターフェース | つねに「lo」

インターフェースモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。ただし、種類が異なるインターフェースを同時に指定することはできない（vlanとportなどは不可）
`lo` | ループバックインターフェース

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1〜1.0.8、1.0.10、1.0.12の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.8,port1.0.10,port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)#

### 注意・補足事項

■ 下記「コマンドツリー」からもわかるように、インターフェースモードではさまざまなコマンドを実行できるが、対象インターフェースの種別によって、実際に有効なコマンドは制限される。
■ インターフェース名は複数指定できるが、種類の異なるインターフェースを同時に指定するとエラーになる。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- interface（グローバルコンフィグモード）
|
+- access-group（インターフェースモード）
+- access-group insert-before（インターフェースモード）
+- arp security（インターフェースモード）
+- arp security violation（インターフェースモード）
+- arp-aging-timeout（インターフェースモード）
+- arp-mac-disparity（インターフェースモード）
+- auth auth-fail vlan（インターフェースモード）
+- auth critical（インターフェースモード）
+- auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）
+- auth guest-vlan（インターフェースモード）
+- auth host-mode（インターフェースモード）
+- auth log（インターフェースモード）
+- auth max-supplicant（インターフェースモード）
+- auth reauthentication（インターフェースモード）
+- auth roaming disconnected（インターフェースモード）
+- auth roaming enable（インターフェースモード）
+- auth supplicant-mac（インターフェースモード）
+- auth timeout connect-timeout（インターフェースモード）
+- auth timeout quiet-period（インターフェースモード）
+- auth timeout reauth-period（インターフェースモード）
+- auth timeout server-timeout（インターフェースモード）
+- auth timeout supp-timeout（インターフェースモード）
+- auth two-step enable（インターフェースモード）
+- auth-mac enable（インターフェースモード）
+- auth-mac method（インターフェースモード）
+- auth-mac reauth-relearning（インターフェースモード）
+- auth-web enable（インターフェースモード）
+- auth-web forward（インターフェースモード）
+- auth-web max-auth-fail（インターフェースモード）
+- auth-web method（インターフェースモード）
+- backpressure（インターフェースモード）
+- channel-group（インターフェースモード）
+- description（インターフェースモード）
+- dos ipoptions（インターフェースモード）
+- dos land（インターフェースモード）
+- dos ping-of-death（インターフェースモード）
+- dos smurf（インターフェースモード）
+- dos synflood（インターフェースモード）
+- dos teardrop（インターフェースモード）
+- dot1x control-direction（インターフェースモード）
+- dot1x eapol-version（インターフェースモード）
+- dot1x max-auth-fail（インターフェースモード）
+- dot1x max-reauth-req（インターフェースモード）
+- dot1x port-control（インターフェースモード）
+- dot1x timeout tx-period（インターフェースモード）
+- duplex（インターフェースモード）
+- ecofriendly lpi（インターフェースモード）
+- egress-rate-limit（インターフェースモード）
+- flowcontrol（インターフェースモード）
+- gvrp（インターフェースモード）
+- gvrp registration（インターフェースモード）
+- gvrp timer（インターフェースモード）
+- ip address（インターフェースモード）
+- ip address dhcp（インターフェースモード）
+- ip dhcp snooping（インターフェースモード）
+- ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet（インターフェースモード）
+- ip dhcp snooping agent-option remote-id（インターフェースモード）
+- ip dhcp snooping max-bindings（インターフェースモード）
+- ip dhcp snooping subscriber-id（インターフェースモード）
+- ip dhcp snooping trust（インターフェースモード）
+- ip dhcp snooping violation（インターフェースモード）
+- ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）
+- ip dhcp-relay agent-option checking（インターフェースモード）
+- ip dhcp-relay agent-option remote-id（インターフェースモード）
+- ip dhcp-relay information policy（インターフェースモード）
+- ip dhcp-relay max-message-length（インターフェースモード）
+- ip dhcp-relay maxhops（インターフェースモード）
+- ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）
+- ip directed-broadcast（インターフェースモード）
+- ip helper-address（インターフェースモード）
+- ip igmp（インターフェースモード）
+- ip igmp access-group（インターフェースモード）
+- ip igmp immediate-leave（インターフェースモード）
+- ip igmp last-member-query-count（インターフェースモード）
+- ip igmp last-member-query-interval（インターフェースモード）
+- ip igmp limit（インターフェースモード）
+- ip igmp mroute-proxy（インターフェースモード）
+- ip igmp proxy-service（インターフェースモード）
+- ip igmp querier-timeout（インターフェースモード）
+- ip igmp query-holdtime（インターフェースモード）
+- ip igmp query-interval（インターフェースモード）
+- ip igmp query-max-response-time（インターフェースモード）
+- ip igmp robustness-variable（インターフェースモード）
+- ip igmp snooping（インターフェースモード）
+- ip igmp snooping fast-leave（インターフェースモード）
+- ip igmp snooping mrouter interface（インターフェースモード）
+- ip igmp snooping querier（インターフェースモード）
+- ip igmp snooping report-suppression（インターフェースモード）
+- ip igmp snooping tcn query solicit（インターフェースモード）
+- ip igmp source-address-check（インターフェースモード）
+- ip igmp static-group（インターフェースモード）
+- ip igmp version（インターフェースモード）
+- ip local-proxy-arp（インターフェースモード）
+- ip ospf authentication（インターフェースモード）
+- ip ospf authentication-key（インターフェースモード）
+- ip ospf cost（インターフェースモード）
+- ip ospf database-filter（インターフェースモード）
+- ip ospf dead-interval（インターフェースモード）
+- ip ospf disable all（インターフェースモード）
+- ip ospf hello-interval（インターフェースモード）
+- ip ospf message-digest-key（インターフェースモード）
+- ip ospf mtu（インターフェースモード）
+- ip ospf mtu-ignore（インターフェースモード）
+- ip ospf network（インターフェースモード）
+- ip ospf priority（インターフェースモード）
+- ip ospf retransmit-interval（インターフェースモード）
+- ip ospf transmit-delay（インターフェースモード）
+- ip pim dense-mode（インターフェースモード）
+- ip pim dr-priority（インターフェースモード）
+- ip pim exclude-genid（インターフェースモード）
+- ip pim hello-holdtime（インターフェースモード）
+- ip pim hello-interval（インターフェースモード）
+- ip pim max-graft-retries（インターフェースモード）
+- ip pim neighbor-filter（インターフェースモード）
+- ip pim propagation-delay（インターフェースモード）
+- ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
+- ip pim state-refresh origination-interval（インターフェースモード）
+- ip proxy-arp（インターフェースモード）
+- ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
+- ip rip authentication mode（インターフェースモード）
+- ip rip authentication string（インターフェースモード）
+- ip rip receive version（インターフェースモード）
+- ip rip receive-packet（インターフェースモード）
+- ip rip send version（インターフェースモード）
+- ip rip send-packet（インターフェースモード）
+- ip rip split-horizon（インターフェースモード）
+- ipv6 address（インターフェースモード）
+- ipv6 address autoconfig（インターフェースモード）
+- ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
+- ipv6 address(DHCPv6 PD)（インターフェースモード）
+- ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
+- ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
+- ipv6 enable（インターフェースモード）
+- ipv6 mld（インターフェースモード）
+- ipv6 mld access-group（インターフェースモード）
+- ipv6 mld immediate-leave（インターフェースモード）
+- ipv6 mld last-member-query-count（インターフェースモード）
+- ipv6 mld last-member-query-interval（インターフェースモード）
+- ipv6 mld limit（インターフェースモード）
+- ipv6 mld querier-timeout（インターフェースモード）
+- ipv6 mld query-interval（インターフェースモード）
+- ipv6 mld query-max-response-time（インターフェースモード）
+- ipv6 mld robustness-variable（インターフェースモード）
+- ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
+- ipv6 mld snooping fast-leave（インターフェースモード）
+- ipv6 mld snooping mrouter interface（インターフェースモード）
+- ipv6 mld snooping querier（インターフェースモード）
+- ipv6 mld snooping report-suppression（インターフェースモード）
+- ipv6 mld static-group（インターフェースモード）
+- ipv6 mld version（インターフェースモード）
+- ipv6 nd managed-config-flag（インターフェースモード）
+- ipv6 nd other-config-flag（インターフェースモード）
+- ipv6 nd prefix（インターフェースモード）
+- ipv6 nd ra-interval（インターフェースモード）
+- ipv6 nd ra-lifetime（インターフェースモード）
+- ipv6 nd raguard（インターフェースモード）
+- ipv6 nd reachable-time（インターフェースモード）
+- ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）
+- ipv6 ospf authentication spi（インターフェースモード）
+- ipv6 ospf cost（インターフェースモード）
+- ipv6 ospf dead-interval（インターフェースモード）
+- ipv6 ospf encryption spi esp（インターフェースモード）
+- ipv6 ospf hello-interval（インターフェースモード）
+- ipv6 ospf priority（インターフェースモード）
+- ipv6 ospf retransmit-interval（インターフェースモード）
+- ipv6 ospf transmit-delay（インターフェースモード）
+- ipv6 pim bsr-border（インターフェースモード）
+- ipv6 pim dr-priority（インターフェースモード）
+- ipv6 pim exclude-genid（インターフェースモード）
+- ipv6 pim ext-srcs-directly-connected（インターフェースモード）
+- ipv6 pim hello-holdtime（インターフェースモード）
+- ipv6 pim hello-interval（インターフェースモード）
+- ipv6 pim neighbor-filter（インターフェースモード）
+- ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
+- ipv6 pim unicast-bsm（インターフェースモード）
+- ipv6 rip split-horizon（インターフェースモード）
+- ipv6 router ospf（インターフェースモード）
+- ipv6 router rip（インターフェースモード）
+- lacp port-priority（インターフェースモード）
+- lacp timeout（インターフェースモード）
+- lldp management-address（インターフェースモード）
+- lldp med-notifications（インターフェースモード）
+- lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
+- lldp notifications（インターフェースモード）
+- lldp receive（インターフェースモード）
+- lldp tlv-select（インターフェースモード）
+- lldp transmit（インターフェースモード）
+- location civic-location-id（インターフェースモード）
+- location coord-location-id（インターフェースモード）
+- location elin-location-id（インターフェースモード）
+- loop-protection action（インターフェースモード）
+- loop-protection timeout（インターフェースモード）
+- mirror interface（インターフェースモード）
+- mru（インターフェースモード）
+- mtu（インターフェースモード）
+- multicast（インターフェースモード）
+- polarity（インターフェースモード）
+- power-inline description（インターフェースモード）
+- power-inline enable（インターフェースモード）
+- power-inline priority（インターフェースモード）
+- priority-queue（インターフェースモード）
+- rmon collection history（インターフェースモード）
+- rmon collection stats（インターフェースモード）
+- service-policy input（インターフェースモード）
+- sflow max-header-size（インターフェースモード）
+- sflow polling-interval（インターフェースモード）
+- sflow sampling-rate（インターフェースモード）
+- shutdown（インターフェースモード）
+- snmp trap link-status（インターフェースモード）
+- snmp trap link-status suppress（インターフェースモード）
+- snmp trap link-status trap-delay（インターフェースモード）
+- spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
+- spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
+- spanning-tree force-version（インターフェースモード）
+- spanning-tree guard root（インターフェースモード）
+- spanning-tree link-type（インターフェースモード）
+- spanning-tree mst instance（インターフェースモード）
+- spanning-tree mst instance path-cost（インターフェースモード）
+- spanning-tree mst instance priority（インターフェースモード）
+- spanning-tree path-cost（インターフェースモード）
+- spanning-tree portfast（インターフェースモード）
+- spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
+- spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
+- spanning-tree priority（インターフェースモード）
+- speed（インターフェースモード）
+- static-channel-group（インターフェースモード）
+- storm-control level（インターフェースモード）
+- switchport access vlan（インターフェースモード）
+- switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
+- switchport atmf-link（インターフェースモード）
+- switchport enable vlan（インターフェースモード）
+- switchport mode（インターフェースモード）
+- switchport mode private-vlan（インターフェースモード）
+- switchport mode private-vlan trunk promiscuous（インターフェースモード）
+- switchport mode private-vlan trunk secondary（インターフェースモード）
+- switchport port-security（インターフェースモード）
+- switchport port-security aging（インターフェースモード）
+- switchport port-security maximum（インターフェースモード）
+- switchport port-security violation（インターフェースモード）
+- switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
+- switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）
+- switchport resiliencylink（インターフェースモード）
+- switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
+- switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
+- switchport vlan-stacking（インターフェースモード）
+- switchport voice dscp（インターフェースモード）
+- switchport voice vlan（インターフェースモード）
+- switchport voice vlan priority（インターフェースモード）
+- thrash-limiting（インターフェースモード）
+- udld port（インターフェースモード）
+- udld port aggressive-mode（インターフェースモード）
+- udld port disable（インターフェースモード）
+- vlan classifier activate（インターフェースモード）
+- vlan statistics（インターフェースモード）
+- wrr-queue disable queues（インターフェースモード）
+- wrr-queue egress-rate-limit（インターフェースモード）
+- wrr-queue weight（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
interface tunnel（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F