[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 ospf encryption spi esp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf encryption ipsec spi <256-4294967295> esp {aes-cbc <AES-CBC-key>|3des <3DES-key>|null} {md5 <MD5-key>|sha1 <SHA1-key>}`

`(config-if)# ipv6 ospf encryption null`

`(config-if)# no ipv6 ospf encryption ipsec spi <256-4294967295>`

指定したインターフェースでAES-CBC暗号化方式、または、3DES暗号化方式を使用するように設定する。
no形式で実行した場合は、指定したインターフェースで暗号化を行わないよう設定する。
初期設定ではどのインターフェースでも暗号化を行わない。

### パラメーター

`<256-4294967295>` | SPI(セキュリティー・パラメーター・インデックス)値
`AES-CBC-key` | AES-CBCの暗号化キー。32、48、64桁の16進法であらわす
`3DES-key` | 3DESの暗号化キー。48桁の16進法であらわす
`MD5-key` | MD5のハッシュキー。32桁までの16進法であらわす
`SHA1-key` | SHA1のハッシュキー。40桁までの16進法であらわす

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface vlan2 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 ospf encryption ipsec spi 1000 esp null md5 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 ospf encryption spi esp（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 ospf authentication spi（インターフェースモード）
show ipv6 ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F