[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web-server session-keep

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server session-keep`

Web認証サーバーにおいてセッションキープ機能を有効にする。
no形式で実行した場合はセッションキープ機能を無効にする。
初期設定は無効。
本機能はHTTPリダイレクト機能有効時に働くもので、リダイレクト前のURLを記憶しておき、Web認証成功後に記憶しておいたURLにWebブラウザーを再度リダイレクトさせる機能。認証後リダイレクト機能（auth-web-server redirect-urlコマンド）と本機能の両方を設定した場合は、本機能のほうが優先される。
Web認証成功後、Webブラウザーをリダイレクトさせるまでの待機時間はauth-web-server redirect-delay-timeコマンドで変更可能。
また、ログイン画面を開いてから最初にログインを試行する（ログイン情報を送信する）までの間に何秒間URLを記憶するかは、auth timeout connect-timeoutコマンドで制御可能。

### 注意・補足事項

■ セッションキープは、auth-web-server sslコマンドでHTTPSを使うよう設定しているときでも使用できる。
■ セッションキープとインターセプトモード/プロミスキャスモード（auth-web-server modeコマンド）を併用する場合、タイミングによってセッションキープが働かないことがある。詳細は解説編を参照のこと。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- auth-web-server session-keep（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

auth timeout connect-timeout（インターフェースモード）
auth-web-server http-redirect（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server redirect-delay-time（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server redirect-url（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F