[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show log permanent

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`> show log permanent [tail [<10-250>]]`

permanentログ（不揮発性メモリーに保存されている永続ログ）を表示する。

### パラメーター

`tail [<10-250>]` | 最新のログメッセージだけを表示させたいときに指定する。単にtailと指定した場合は最新の10メッセージが表示される。tail 20のように値を指定したときは、指定した数の最新メッセージが表示される

### 使用例

    awplus> show log permanent ↓

    <date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
    -------------------------------------------------------------------------
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err NSM[1221]: NSM: nsm_server_recv_service: proto 19
    client 0
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err IMI[1368]: IMI: AIS lib_ais_retry
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err IMI[1368]: IMI: AIS lib_ais_post_init
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err IMI[1368]: IMI: AIS healthcheck start result 1 (sh
    ould be 1)
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err HSL[1191]: HSL: 1191: Component \'safComp=hsl,safS
    u=PROTOCOLS,safSg=IPI,safApp=AWP\' requested to enter hastate SA_AMF_ACTIVE
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err NSM[1221]: NSM: 1221: Component \'safComp=nsm,safS
    u=PROTOCOLS,safSg=IPI,safApp=AWP\' requested to enter hastate SA_AMF_ACTIVE
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err LACP[1243]: LACP: 1243: Component \'safComp=lacpd,
    safSu=PROTOCOLS,safSg=IPI,safApp=AWP\' requested to enter hastate SA_AMF_ACTIVE
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err MSTP[1232]: MSTP: 1232: Component \'safComp=mstpd,
    safSu=PROTOCOLS,safSg=IPI,safApp=AWP\' requested to enter hastate SA_AMF_ACTIVE
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err RMON[1359]: RMON: 1359: Component \'safComp=rmond,
    safSu=PROTOCOLS,safSg=IPI,safApp=AWP\' requested to enter hastate SA_AMF_ACTIVE
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err IRDP[1348]: IRDP: 1348: Component \'safComp=irdpd,
    safSu=PROTOCOLS,safSg=IPI,safApp=AWP\' requested to enter hastate SA_AMF_ACTIVE
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err BGP[1337]: BGP: 1337: Component \'safComp=bgpd,saf
    Su=PROTOCOLS,safSg=IPI,safApp=AWP\' requested to enter hastate SA_AMF_ACTIVE
    2012 Jan 27 06:39:14 user.err OSPF[1325]: OSPF: 1325: Component \'safComp=ospfd,
    safSu=PROTOCOLS,safSg=IPI,safApp=AWP\' requested to enter hastate SA_AMF_ACTIVE
    ...

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。
■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。一方、remote-commandコマンドを使って特定のメンバーに対してのみ本コマンドを実行した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。
■ SNMPのAT-LOG-MIB（プライベートMIB）経由では、VCSスレーブのpermanentログは取得できない。

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
remote-command（特権EXECモード）
show log（非特権EXECモード）
show log config（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F