[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# udld port aggressive-mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config-if)# [no] udld port aggressive-mode`

指定したインターフェースのUDLDのモードをアグレッシブモードに設定する。

### 使用例

    awplus(config-if)# udld port aggressive-mode ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- udld port aggressive-mode（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F