[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# interface tunnel

モード: グローバルコンフィグモード --> トンネルインターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`(config)# [no] interface tunnel <1-145>`

（6to4トンネリング用の）仮想トンネルインターフェースを新規作成し、これを編集するためのトンネルインターフェースモードに移行する。あるいは、既存トンネルインターフェースの編集を行うため、トンネルインターフェースモードに移行する。
no形式で実行した場合は仮想トンネルインターフェースを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`<1-145>` | トンネルインターフェース番号。本コマンドで作成したトンネルインターフェースのインターフェース名は「tunnelX」となる（ここで指定した番号がXの部分に入る）

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel1を作成する。

    awplus(config)# interface tunnel 1 ↓
    awplus(config-if)#

■ トンネルインターフェースtunnel1を削除する。

    awplus(config)# no interface tunnel 1 ↓
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ 6to4トンネルインターフェースは複数作成できるが、複数トンネルインターフェースの同時使用はサポート対象外。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- interface tunnel（グローバルコンフィグモード）
|
+- tunnel dscp（トンネルインターフェースモード）
+- tunnel mode ipv6ip（トンネルインターフェースモード）
+- tunnel source（トンネルインターフェースモード）
`

### 関連コマンド

interface（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F