[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 router ospf

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 router ospf area AREAID [<process-tag>][<inst-id>]`

`(config-if)# no ipv6 router ospf area AREAID`

インターフェース上でIPv6 OSPFルーティングを有効にする。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFv3エリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`<process-tag>` | ルータープロセス
`<inst-id>` | インスタンスID。0-255の範囲で指定する

### 使用例

■ vlan2上でIPv6 ルーティングを有効にする

    awplus(config)# interface vlan2 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 router ospf area 1 tag PT2 instance-id 2 ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 router ospf（インターフェースモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F