[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# timers spf exp

モード: OSPFモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# [no] timers spf exp MIN MAX`

最短パス計算（SPF計算）時に使用するタイマーの値の調整値を指定する。
no形式で実行した場合は調整値を初期値に戻す。

### パラメーター

`MIN :=` | `<0-2147483647>`
| SPF計算の変更を受信したときの遅延時間の最小値（ms）。初期値は50
`MAX :=` | `<0-2147483647>`
| SPF計算の変更を受信したときの遅延時間の最大値（ms）。初期値は50

### コマンドツリー

`router ospf (グローバルコンフィグモード)
|
+- timers spf exp（OSPFモード）
`

### 関連コマンド

timers spf（OSPFモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F