[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# spanning-tree enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# [no] spanning-tree {stp|rstp|mstp} enable`

動作モードに応じたスパニングツリープロトコルの動作を有効にする。
no形式で実行した場合は、スパニングツリープロトコルの動作を無効にする。
spanning-tree modeコマンドで動作モードを変更した直後は、該当モードにおけるスパニングツリープロトコルの動作が有効になっている。

### パラメーター

`stp` | STP（IEEE 802.1D）。STPモード時に指定する
`rstp` | RSTP（IEEE 802.1w）。RSTPモード時に指定する
`mstp` | MSTP（IEEE 802.1s）。MSTPモード時に指定する

### 使用例

■ STPの動作を無効にする。

    awplus(config)# no spanning-tree stp enable ↓

■ RSTPの動作を無効にする。

    awplus(config)# no spanning-tree rstp enable ↓

■ MSTPの動作を無効にする。

    awplus(config)# no spanning-tree mstp enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめspanning-tree modeコマンドでスパニングツリープロトコルの動作モードを適切に設定しておく必要がある（動作モードの初期設定はRSTP）。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- spanning-tree enable（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F