[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show access-list

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`> show access-list [LISTNUM|LISTNAME]`

アクセスリストの一覧を表示する。

### パラメーター

`LISTNUM` | アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
| `<1-99>|<1300-1999>` | 標準IPアクセスリスト番号
| `<100-199>|<2000-2699>` | 拡張IPアクセスリスト番号
| `<3000-3699>` | ハードウェアIPアクセスリスト番号
| `<4000-4699>` | ハードウェアMACアクセスリスト番号
`LISTNAME` | アクセスリスト名

### 使用例

    awplus> show access-list ↓
    Standard IP access list 1
       10 deny 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
       20 permit any
    Extended IP access list 100
       10 deny ip host 192.168.10.2 host 192.168.30.2
       20 permit ip any any
    Named Standard IPv6 access list n10
       10 permit 2001:db8:3c:10::/64
       20 permit 2001:db8:3c:20::/64

### 関連コマンド

access-list extended（グローバルコンフィグモード）
access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
access-list hardware(seq entry)（ハードウェアアクセスリストモード）
access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(extended)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
show interface access-group（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F