[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip igmp snooping tcn query solicit

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# [no] ip igmp snooping tcn query solicit`

no形式で実行することにより、対象VLANインターフェースでIGMP Snoopingのトポロジー変更時Query要求機能を無効化する。
通常形式で実行した場合は無効化した同機能を再度有効化する。
IGMP Snoopingのトポロジー変更時Query要求機能（ip igmp snooping tcn query solicitコマンド（グローバルコンフィグモード））が有効なときに、特定のVLANでQuery要求メッセージの送信を無効化したい場合は、該当VLANを対象とするインターフェースモードにおいて、本コマンドをno形式で実行すればよい。
なお、本コマンドのno形式によるVLAN単位の無効化は、ip igmp snooping tcn query solicit rootコマンドによる特別扱いよりも効果が強い（VLAN単位で無効化している場合、ルートブリッジ/マスターノードであってもQuery要求メッセージは送信されない）。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはスタンドアローン時のみサポート。VCS構成では未サポート。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip igmp snooping tcn query solicit（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ip igmp snooping tcn query solicit（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping tcn query solicit root（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F