[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# service ssh

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# [no] service ssh [PROTOCOL]`

SSHサーバーを有効化する。
no形式で実行した場合は、SSHサーバーを無効にする。
初期設定では利用可能なすべてのプロトコルファミリー上で無効。

### パラメーター

`PROTOCOL` | SSHサーバーが使用するプロトコルファミリー（ここではIPバージョンの意味）。本オプションを指定した場合は、指定したプロトコルファミリー上でのSSHサーバーの有効・無効だけを変更する。本オプションを指定しなかった場合は、利用可能なすべてのプロトコルファミリー上でのSSHサーバーの有効・無効を変更する
| `ip` | IPv4上のSSHサーバー
| `ipv6` | IPv6上のSSHサーバー

### 使用例

■ SSHサーバーを有効化する。

    awplus(config)# service ssh ↓

### 注意・補足事項

■ SSHサーバーを起動するには、あらかじめcrypto key generate hostkeyコマンドでホスト鍵を生成しておく必要がある。少なくとも、SSHバージョン2用のホスト鍵が1つ（DSA鍵かRSA鍵）存在していないと、「SSHv2 host key does not exist. Try again after creating host key.」というメッセージが出て、SSHサーバーは起動しない。また、SSHバージョン1用のホスト鍵（RSA1鍵）が存在していない場合、SSHサーバーは起動するがバージョン1での接続はできない。
■ SSHサーバーの有効化直後は、SSHログインが可能なユーザーは存在しない。SSHログインを可能にするには、ssh server allow-usersコマンドを使って、ログインを許可するユーザーを指定すること。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- service ssh（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

crypto key generate hostkey（グローバルコンフィグモード）
show ssh server（非特権EXECモード）
ssh server allow-users（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F