[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# service terminal-length

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config)# service terminal-length <0-512>`

`(config)# no service terminal-length`

端末セッションにおける1画面当たり表示行数の基本設定値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
1画面当たり表示行数は各種コマンドで設定できるが、優先順位は次のとおり。

1. 非特権EXECモードのterminal lengthコマンド
2. グローバルコンフィグモードのservice terminal-lengthコマンド
3. ラインモードのlengthコマンド

### パラメーター

`<0-512>` | 端末1画面当たりの表示行数。0を指定した場合は、画面単位での一時停止が行われなくなる。初期値は24

### 使用例

■ 端末セッションにおける1画面当たり表示行数を60行に変更する。

    awplus(config)# service terminal-length 60 ↓

■ 本コマンドの設定を確認するにはshow running-configコマンドを使う。

    awplus(config)# show running-config | include service terminal-length ↓
    service terminal-length 60

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは現在の端末セッションには影響しない。実行後に開始されたセッションにのみ影響する。
■ 本コマンドで設定した1画面当たり表示行数は、dirコマンドの表示には影響しない。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- service terminal-length（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

length（ラインモード）
terminal length（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F