[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ipv6 rip interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（RIPng）

`> show ipv6 rip interface [IFNAME]`

各インターフェースにおけるRIPngの状態を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | IPv6インターフェース名。省略時はIPv6アドレス設定可能なすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show ipv6 rip interface ↓
    eth0 is up, line protocol is up
      RIPng is not enabled on this interface
    lo is up, line protocol is up
      RIPng is not enabled on this interface
    vlan1 is down, line protocol is down
      RIPng is not enabled on this interface
    vlan10 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:10::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64
    vlan20 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:20::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64
    vlan30 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:30::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64

### 関連コマンド

ipv6 rip split-horizon（インターフェースモード）
ipv6 router rip（インターフェースモード）
passive-interface（RIPngモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F