[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# udld time disable-period

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config)# udld time disable-period <30-86400>`

`(config)# no udld time disable-period`

Unidirectional検出によるポート閉塞の持続時間を指定する。デフォルトは無制限（ポート閉塞を自動解除しない）。
no形式で指定した場合はデフォルトに戻す。

### パラメーター

`<30-86400>` | Unidirectional検出によるポート閉塞の持続時間（秒）

### 使用例

    awplus(config)# udld time disable-period 60 ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- udld time disable-period（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

udld enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F