[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-mac reauth-relearning

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth-mac reauth-relearning`

対象スイッチポートでMACベース認証（ポート認証）を行うとき、再認証時にSupplicantのMACアドレスをいったんFDBから削除し、再認証とともに再学習するよう設定する。
no形式で実行した場合はMACアドレスを削除せず再認証だけを行う。
初期設定では削除しない。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象スイッチポートでポート認証機能を有効にしておく必要がある（auth-mac enableコマンド、auth-web enableコマンド、dot1x port-controlコマンド）。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- auth-mac reauth-relearning（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

auth reauthentication（インターフェースモード）
auth timeout reauth-period（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
show auth-mac（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F