[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show platform port

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# show platform port [IFRANGE]`

スイッチポートのレジスターテーブル（統計カウンター用レジスターを除く）を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 使用例

■ ポート1.0.1のレジスターテーブルを表示する。

    awplus# show platform port port1.0.1 ↓
    Phy register value for port1.0.1 (ifindex: 5001)

    00:1140  01:7949  02:0020  03:60B1  04:01E1  05:0000  06:0004  07:2001 08:0000
    09:0600  10:0000  11:0000  12:0000  13:0000  14:0000  15:3000
    16:0021  17:2000  18:0000  19:0000  20:0000  21:0000  22:0000  23:0F04
    24:7267  25:1000  26:0000  27:FFFF  28:2408  29:0000  30:0000  31:0000

    Port configuration for lport 134221824:
    Phy Driver: 546X/548X Gigabit PHY Driver
      enabled:                1
      loopback:               0
      link:                   0
      speed:                  0  max speed:               1000
      duplex:                 0
      linkscan:               2
      autonegotiate:          1
      master:                 2
      tx pause:               1  rx pause:                   0
      untagged vlan:          1
      vlan filter:            3
      stp state:              1
      learn:                  5
      discard:                0
      max frame size:      1500
      MC Disable SA:         no
      MC Disable TTL:        no
      MC egress untag:        0
      MC egress vid:          1
      MC TTL threshold:      -1

### 注意・補足事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

### 関連コマンド

show platform port counters（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F