[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip mroute

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# ip mroute A.B.C.D/M [PROTOCOL] RPFNEIGHBOR [<1-255>]`

`(config)# no ip mroute A.B.C.D/M [PROTOCOL]`

IPマルチキャスト経路制御プロトコルがRPF（Reverse Path Forwarding）チェック時に使用するユニキャスト経路情報をスタティック登録する。
no形式で実行した場合はRPFチェック用のスタティック経路情報を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D/M` | マルチキャスト送信者のIPアドレス。IPアドレスとマスク長で指定する
`PROTOCOL` | ユニキャスト経路制御プロトコル。次のいずれかを指定する
| `rip` | RIP
| `ospf` | OSPF
`RPFNEIGHBOR :=` | `A.B.C.D`
| RPFネイバーのIPアドレス
`<1-255>` | 管理距離（経路選択時の優先度）。省略時は0

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip mroute（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show ip rpf（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F