[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# interface

モード: VRRPモード
カテゴリー: IPルーティング / VRRP

`(config-router)# interface IFNAME`

対象バーチャルルーターが使用するIPインターフェースを指定する。

### パラメーター

`IFNAME` | IPインターフェース名

### 使用例

■ バーチャルルーター（VRID=100）が使用するIPインターフェースとしてvlan100を指定する。

    awplus(config)# router vrrp 100 ↓
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup ↓
    awplus(config-router)# interface vlan100 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはrouter vrrpコマンドでIFNAMEパラメーターを指定しなかった場合にのみ有効。なお、ランニングコンフィグ上ではrouter vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターに自動変換される。
■ 本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

### コマンドツリー

`router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
router vrrp (グローバルコンフィグモード)
|
+- interface（VRRPモード）
`

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
show interface（非特権EXECモード）
show vrrp（非特権EXECモード）
virtual-ip（VRRPモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F