[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 ospf priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf priority <0-255>`

`(config-if)# no ipv6 ospf priority`

対象OSPFv3インターフェースにおけるルーター優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<0-255>` | ルーター優先度。大きいほど優先度が高く、指名ルーター（DR）に選出される可能性が高くなる。優先度が同じときはルーターIDの大きいほうがDRとなる。0はDRになる資格がないことを示す。初期値は1

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 ospf priority（インターフェースモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F