[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show epsr counters

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`> show epsr [NAME] counters`

EPSRドメインの統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。省略時はすべてのEPSRドメインの情報が表示される

### 使用例

    awplus> show epsr counters ↓

     EPSR Counters
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name: Test
      Receive:                                Transmit:
      Total EPSR Packets                0     Total EPSR Packets     0
      Health                            0     Health                 0
      Ring Up                           0     Ring Up                0
      Ring Down                         0     Ring Down              0
      Link Down                         0     Link Down              0
      Link Forward Request              0     Link Forward Request   0
      Permit Link Foward                0     Permit Link Forward    0
      Invalid EPSR Packets              0
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Name | EPSRドメイン名
Receiveセクション | 受信パケット数が表示される
Total EPSR Packets | 受信したEPSR制御パケットの総数
Health | 受信したHealthcheckメッセージの数
Ring Up | 受信したRing Upメッセージの数
Ring Down | 受信したRing Downメッセージの数
Link Down | 受信したLink Downメッセージの数
Link Forward Request | 受信したLink Forward Requestメッセージの数
Permit Link Forward | 受信したPermit Link Forwardメッセージの数
Invalid EPSR Packets | 無効なEPSR制御パケットの数
Transmitセクション | 送信パケット数が表示される
Total EPSR Packets | 送信したEPSR制御パケットの総数
Health | 送信したHealthcheckメッセージの数
Ring Up | 送信したRing Upメッセージの数
Ring Down | 送信したRing Downメッセージの数
Link Down | 送信したLink Downメッセージの数
Link Forward Request | 送信したLink Forward Requestメッセージの数
Permit Link Forward | 送信したPermit Link Forwardメッセージの数

### 関連コマンド

epsr enhancedrecovery enable（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F