[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip igmp limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config)# ip igmp limit <2-1024> [except {LISTNUM|LISTNAME}]`

`(config)# no ip igmp limit`

システム全体で登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。

### パラメーター

`<2-1024>` | 登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数
`except {LISTNUM|LISTNAME}` | 登録数の制限から除外するマルチキャストグループを指定する標準IPアクセスリスト。除外するマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F