[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip igmp static-group

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# [no] ip igmp static-group A.B.C.D [source A.B.C.D] [interface IFNAME]`

対象VLANインターフェースに対し、マルチキャストグループメンバーのエントリーをスタティックに登録する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | マルチキャストグループアドレス
`source A.B.C.D` | マルチキャスト送信者のIPアドレス。送信元指定マルチキャスト（SSM = Source Specific Multicast）のスタティックエントリーを登録するときに指定する
`interface IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。省略時は対象インターフェース（VLAN）内のすべてのスイッチポートが対象になる

### 使用例

■ vlan10上のスイッチポート1.0.12にマルチキャストグループ239.1.4.7をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp static-group 239.1.4.7 interface port1.0.12 ↓

■ vlan10上のスイッチポート1.0.12にマルチキャストグループ232.2.5.8、送信者172.21.10.5をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp static-group 232.2.5.8 source 172.21.10.5 interface port1.0.12 ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip igmp static-group（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F