[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# router ipv6 ospf

モード: グローバルコンフィグモード --> OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config)# [no] router ipv6 ospf PRECESS-ID`

OSPFv3ルーティングプロセスを起動し、該当プロセスの設定を行うOSPFv3モードに移行する。
OSPFv3ルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にOSPFv3モードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したOSPFv3ルーティングプロセスを停止し、OSPFv3のグローバル設定（OSPFv3モード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
OSPFv3モードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`PRECESS-ID` | OSPFv3ルーティングプロセスのID。最大31文字。複数のプロセスを同時に使用しない場合は省略してかまわない

### 使用例

■ OSPFv3ルーティングプロセスを起動し、その設定を行うためのOSPFv3モードに入る。

    awplus(config)# router ipv6 ospf ↓
    awplus(config-router)#

■ OSPFv3ルーティングプロセスを停止する。no形式の場合はモード移動しないことに注目

    awplus(config)# no router ipv6 ospf ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- router ipv6 ospf（グローバルコンフィグモード）
|
+- area default-cost（OSPFv3モード）
+- area range（OSPFv3モード）
+- area stub（OSPFv3モード）
+- area virtual-link（OSPFv3モード）
+- auto-cost reference bandwidth（OSPFv3モード）
+- default-metric（OSPFv3モード）
+- distance（OSPFv3モード）
+- max-concurrent-dd（OSPFv3モード）
+- passive-interface（OSPFv3モード）
+- redistribute（OSPFv3モード）
+- router-id（OSPFv3モード）
`

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F