[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web-server ipaddress

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server ipaddress A.B.C.D`

`(config)# no auth-web-server ipaddress`

Web認証サーバーの待ち受けIPアドレスを設定する。
no形式で実行した場合は待ち受けIPアドレスの設定を削除する。
初期状態では未設定。
未設定時はシステムに設定されたすべてのIPアドレスで待ち受ける。設定時は設定したアドレスでのみ待ち受ける。

### パラメーター

`A.B.C.D` | Web認証サーバーの待ち受けIPアドレス

### 注意・補足事項

■ 通常はシステムに設定されているIPアドレスのうちの1つを指定すればよい。
ネットワーク上に存在しないアドレス（仮想アドレス）を指定してもよいが、その場合は特に次の点に注意すること。

- SupplicantからWeb認証サーバーへのHTTPパケットは、本製品のMACアドレス宛てに送信されなくてはならない。
  すなわち、認証の前後において、Supplicantのデフォルトゲートウェイとして本製品のインターフェースアドレスが設定されており、かつ、HTTPパケットの終点IPアドレスがWeb認証サーバーの待ち受けIPアドレスとなっている必要がある。

■ Web認証サーバーには、Web認証が有効なポートからのみアクセス可能。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- auth-web-server ipaddress（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

auth-web-server http-redirect（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F