[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# default log

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# default log DESTINATION`

指定したログ出力先に関する各種設定を初期値に戻す。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログメッセージの出力先。hostログとemailログの場合は、logコマンドで定義済みの出力先を指定すること
| `buffered` | ランタイムメモリー（RAM）。保存するメッセージ量は50KByte、メッセージフィルターはlevel notices（noticesレベル以上のメッセージをすべて出力）、状態は有効（出力する）に戻る
| `permanent` | 不揮発性メモリー（NVS）。保存するメッセージ量は50KByte、メッセージフィルターはlevel warnings（warningsレベル以上のメッセージをすべて出力）、状態は有効（出力する）に戻る
| `monitor` | ターミナルモニター。メッセージフィルターはlevel debugging（すべてのメッセージを出力）に戻る。monitorログは有効・無効といった状態を持たないが、monitorログに出力されたメッセージを見るには、terminal monitorコマンドでターミナルモニターを有効にする必要がある
| `console` | コンソールポート。メッセージフィルターはlevel critical（criticalレベル以上のメッセージをすべて出力）、状態は有効（出力する）に戻る
| `host A.B.C.D` | syslogサーバー。時差設定はlocal（時差なし）、メッセージフィルターはなしの状態に戻る
| `email TOADDRESS` | 電子メールアドレス。時差設定はlocal（時差なし）、メッセージフィルターはなしの状態に戻る

### 使用例

■ bufferedログの保存メッセージ量とメッセージフィルターを初期値に戻す。

    awplus(config)# default log buffered ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- default log（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
log size（グローバルコンフィグモード）
log time（グローバルコンフィグモード）
show log config（非特権EXECモード）
terminal monitor（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F