[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# router rip

モード: グローバルコンフィグモード --> RIPモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（RIP）

`(config)# [no] router rip`

RIPルーティングプロセスを起動し、RIPモードに移行する。
RIPルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にRIPモードに移行する。
no形式で実行した場合はRIPルーティングプロセスを停止し、RIPのグローバル設定（RIPモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
RIPモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- router rip（グローバルコンフィグモード）
|
+- cisco-metric-behavior（RIPモード）
+- default-information originate（RIPモード）
+- default-metric（RIPモード）
+- distance（RIPモード）
+- distribute-list（RIPモード）
+- neighbor（RIPモード）
+- network（RIPモード）
+- offset-list（RIPモード）
+- passive-interface（RIPモード）
+- redistribute（RIPモード）
+- timers basic（RIPモード）
+- version（RIPモード）
`

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F