[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# aaa authentication auth-mac

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# aaa authentication auth-mac default group SERVER`

`(config)# no aaa authentication auth-mac default`

システム全体でMACベース認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合はシステム全体でMACベース認証を無効にする。
初期設定は無効。
実際にMACベース認証を使用するためには、個々のスイッチポートでもMACベース認証を有効にする必要がある（auth-mac enableコマンド）。

### パラメーター

`group SERVER :=` | `group {radius|GROUPNAME}`
| 認証要求の送信先RADIUSサーバー。次のいずれかを選択する
| `radius` | radius-server hostコマンドで設定したすべてのRADIUSサーバーを順に試行する
| `GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーだけを順に試行する

### 使用例

■ システム全体でMACベース認証を有効化する。ここでは、MACベース認証時に登録済みのすべてのRADIUSサーバーを使うよう設定している。

    awplus(config)# aaa authentication auth-mac default group radius ↓

■ 前の例と同様だが、MACベース認証時にはサーバーグループsrv4macに所属しているRADIUSサーバーだけを使うよう設定している。

    awplus(config)# aaa authentication auth-mac default group srv4mac ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

aaa accounting auth-mac（グローバルコンフィグモード）
aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F