[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# match dscp

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match dscp <0-63>`

`(config-cmap)# no match dscp`

対象クラスマップにmatch dscp節を追加する。すでにmatch dscp節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch dscp節を削除する。
match dscp節は、IPヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`<0-63>` | IPヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値

### コマンドツリー

`class-map (グローバルコンフィグモード)
|
+- match dscp（クラスマップモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F