[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ipv6 pim sparse-mode neighbor

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`> show ipv6 pim sparse-mode neighbor [IFNAME] [X:X::X:X] [detail]`

（PIM-SMv6）隣接ルーターの情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。指定時は、指定したインターフェース上に存在する隣接ルーターだけを表示する
`X:X::X:X` | 隣接ルーターのIPv6アドレス。インターフェース名を指定した場合のみ指定可能。指定時は指定したIPv6アドレスを持つ隣接ルーターだけを表示する
`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode neighbor ↓
    Neighbor Address                    Interface   Uptime/Expires     DR
                                                                           Pri/Mode
    fe80::202:b3ff:fed4:69fe             vlan2       05:33:52/00:01:41 1 /
    fe80::20e:cff:fe01:facc              vlan3       05:33:53/00:01:26 1 / DR

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode neighbor detail ↓
    Nbr fe80::211:11ff:fe44:4cd8 (vlan1), DR
     Expires in 64 seconds, uptime 00:00:53
     Holdtime: 70 secs, T-bit: off, Lan delay: 1, Override interval: 3
     DR priority: 100, Gen ID: 1080091886,
     Secondary addresses:
      2001:db8:10:3::180

### 関連コマンド

ipv6 pim dr-priority（インターフェースモード）
ipv6 pim hello-holdtime（インターフェースモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F