[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show lldp neighbors interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`> show lldp neighbors [detail] interface [IFRANGE]`

各スイッチポートで収集したLLDP対応他機器の情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 他機器の詳細情報を表示したいときに指定する。省略時は簡潔な一覧が表示される
`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのポートが対象となる（他機器の存在するポートの情報だけが表示される）

### 使用例

    awplus> show lldp neighbors interface ↓
    LLDP Neighbor Information:

    Total number of neighbors on these ports .... 1

     System Capability Codes:
       O = Other   P = Repeater   B = Bridge               W = WLAN Access Point
       R = Router  T = Telephone  C = DOCSIS Cable Device  S = Station Only
     LLDP-MED Device Type and Power Source Codes:
       1 = Class I   3 = Class III    PSE  = PoE    Both = PoE&Local  Prim = Primary
       2 = Class II  N = Network Con. Locl = Local  Unkn = Unknown    Back = Backup

    Local    Neighbor        Neighbor        Neighbor                System   MED
    Port     Chassis ID      Port ID         Sys Name                Cap.     Ty Pwr
    --------------------------------------------------------------------------------
    1.0.1    000a.7933.7b43  rl0             delirium.t.             -------S
    1.0.3    0000.cd08.170c  port12          nine                    --B-R---
    1.0.7    00ee.4352.df51  192.168.1.2     Jim's desk phone        --B--T-- 3  PSE
    ...

表 1：detailオプション未指定時
Total number of neighbors on these ports | 表示対象ポートにおいてLLDPで収集した他機器情報の合計数
Local Port | スイッチポート番号
Neighbor Chassis ID | 他機器のシャーシ識別子
Neighbor Port ID | 他機器のポート識別子
Neighbor Sys Name | 他機器のシステム名
System Cap. | 他機器の能力リスト。O（その他）、P（リピーター）、B（ブリッジ）、W（無線LANアクセスポイント）、R（ルーター）、T（電話機）、C（DOCSIS対応機器）、S（エンドステーション）のうち、該当機器がサポートしているものが表示される
MED Device Type | LLDP-MEDデバイスタイプおよびクラス
MED Power Source | LLDP-MEDパワーソース

    awplus> show lldp neighbors detail interface port1.0.8 ↓
    LLDP Detailed Neighbor Information:

    Local port1.0.8:
      Neighbors table last updated 0 hrs 16 mins 34 secs ago

      Chassis ID Type .................. MAC address
      Chassis ID ....................... 0004.cd28.8754
      Port ID Type ..................... Interface name
      Port ID .......................... port1.0.8
      TTL .............................. 120 (secs)
      Port Description ................. [zero length]
      System Name ...................... awplus
      System Description ............... Allied Telesis router/switch, AW+ 5.4.2
      System Capabilities - Supported .. Bridge, Router
                          - Enabled .... Bridge, Router
      Management Addresses ............. 0004.cd28.8754
      Port VLAN ID (PVID) .............. 1
      Port & Protocol VLAN - Supported . Yes
                           - Enabled ... Yes
                           - VIDs ...... 5
      VLAN Names ....................... default, vlan5
      Protocol IDs ..................... 9000, 0026424203000000, 888e01, 8100,
                                         88090101, 00540000e302, 0800, 0806, 86dd
      MAC/PHY Auto-negotiation ......... Supported, Enabled
           Advertised Capability ....... 1000BaseTFD, 100BaseTXFD, 100BaseTX,
                                         10BaseTFD, 10BaseT
           Operational MAU Type ........ 1000BaseTFD (30)
      Power Via MDI (PoE) .............. [not advertised]
      Link Aggregation ................. Supported, Disabled
      Maximum Frame Size ............... 1522 (Octets)
      LLDP-MED Device Type ............. Network Connectivity
      LLDP-MED Capabilities ............ LLDP-MED Capabilities, Network Policy,
                                         Location Identification,
                                         Extended Power - PSE, Inventory
      Network Policy ................... [not advertised]
      Location Identification .......... [not advertised]
      Extended Power Via MDI (PoE) ..... [not advertised]
      Inventory Management:
           Hardware Revision ........... X1-0
           Firmware Revision ........... 1.1.0
           Software Revision ........... 5.4.2
           Serial Number ............... M1NB73008
           Manufacturer Name ........... Allied Telesis Inc.
           Model Name .................. x510-52GTX
           Asset ID .................... [zero length]

表 2：detailオプション指定時
Neighbors table last updated | 該当ポートで他機器の情報が最後に更新されてからの経過時間
Local PortX.Y.Z | スイッチポートのインターフェース名
Chassis ID Type | 他機器のシャーシ識別子サブタイプ
Chassis ID | 他機器のシャーシ識別子
Port ID Type | 他機器のポート識別子サブタイプ
Port ID | 他機器のポート識別子
TTL | 他機器から受信した情報の有効期間
Port Description | 他機器のポートの説明文字列
System Name | 他機器のシステム名
System Description | 他機器の説明文字列
System Capabilities - Supported | 他機器の能力リスト（サポートしているもの）
System Capabilities - Enabled | 他機器の能力リスト（有効化されているもの）
Management Address | 他機器のポートの管理用アドレス
Port VLAN ID (PVID) | 他機器のポートが所属するタグなしVLANのID（未所属の場合は0）
Port & Protocol VLAN - Supported | 他機器のポートがプロトコルVLANをサポートしているかどうか
Port & Protocol VLAN - Enabled | 他機器のポートにプロトコルVLANが設定されているかどうか
Port & Protocol VLAN - VIDs | 他機器のポートが所属するプロトコルVLANのリスト（未所属の場合は0）
VLAN Names | 他機器のポートが所属するVLAN名のリスト
Protocol IDs | 他機器のポートがサポートしているプロトコル番号のリスト
MAC/PHY Auto-negotiation | 他機器のポートがオートネゴシエーションをサポートしているかどうか、および、オートネゴシエーションの有効・無効
Advertised Capability | 他機器のポートがオートネゴシエーションで通知している通信速度・デュプレックスモード
Operational MAU Type | 他機器のポートの実際の通信速度・デュプレックスモード
Power Via MDI (PoE) | 他機器のポートのPoE情報
Link Aggregation | ポートがリンクアグリゲーション（ポートトランキング）をサポートしているかどうか、および、トランクグループのメンバーポートかどうか
Aggregated Port-ID | ポートがトランクグループのメンバーポートになっている場合、該当トランクグループのポート識別子
Maximum Frame Size | 他機器のポートがサポートする最大Ethernetフレームサイズ
LLDP-MED Device Type | 他機器のLLDP-MEDにおけるデバイスタイプ
LLDP-MED Capabilities | 他機器のポートがサポートするLLDP-MEDの情報要素種別
Network Policy | 他機器のポートのネットワーク設定情報
Location Identification | 他機器のポートの位置識別情報
Extended Power Via MDI (PoE) | 他機器のポートの拡張PoE情報
Inventory Management | 他機器のポートの資産管理情報
Hardware Revision | ハードウェアリビジョン
Firmware Revision | ファームウェアリビジョン
Software Revision | ソフトウェアリビジョン
Serial Number | シリアル番号
Manufacturer Name | 製造者名
Model Name | モデル名
Asset ID | 資産識別子

### 関連コマンド

clear lldp table interface（特権EXECモード）
lldp receive（インターフェースモード）
lldp run（グローバルコンフィグモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp local-info interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F