[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# sflow agent

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config)# sflow agent A.B.C.D`

スイッチにおけるsFlowエージェントのIPアドレスを設定する。
このアドレスはsFlowコレクターに送信するsFlowデータグラムのsFlowヘッダーに挿入される。
sFlowコレクターはsFlowエージェントを識別するためにこのアドレスを用いる。
また、sFlowコレクターはこのアドレスを用いてsFlowエージェントに通信を行う場合もある。

### パラメーター

`A.B.C.D` | sFlowエージェントとして動作するスイッチのIPv4アドレス

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- sflow agent（グローバルコンフィグモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F