[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# vlan

モード: VLANモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-vlan)# vlan VLANRANGE [name VLANNAME] [state {enable|disable}]`

`(config-vlan)# no vlan VLANRANGE`

VLANを定義、または、定義済みVLANの名前や状態を変更する。
no形式で実行した場合は、指定したVLANを削除する。

### パラメーター

`VLANRANGE` | VLAN ID（VID）。2〜4094の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能
`name VLANNAME` | VLAN名。VLAN IDを複数指定した場合は指定できない。最大32文字。省略時は「VLANXXXX」（XXXXは4桁のVLAN ID）となる。VLAN名はshow vlanコマンドなどで表示される単なる説明文字列（メモ）であり、コマンド中におけるVLANの指定や通信に用いられることは原則としてないが、ポート認証のダイナミックVLAN機能においては、RADIUSサーバーが通知するVLAN情報としてVLAN IDだけでなくVLAN名を使用することもできる（ダイナミックVLAN機能では、VLAN名をVLANの識別子として使える）。そのため、他のVLANと同じ名前を指定することはできない
`state {enable|disable}` | VLANの状態（該当VLANに所属するパケットの転送を行うかどうか）。enabled（転送有効）、disable（転送無効）から選択する。VLAN作成時の初期値はenable

### 使用例

■ vlan100を作成する。ここでは、メモとして「silver」という名前を付けている。

    awplus(config)# vlan database ↓
    awplus(config-vlan)# vlan 100 name silver ↓

■ VLAN 10、20、30、40〜49を一度に作成する。

    awplus(config)# vlan database ↓
    awplus(config-vlan)# vlan 10,20,30,40-49 ↓

### 注意・補足事項

■ VLAN名にスペースは使用できない。
■ no vlanでVLANを削除しても、該当VLANを指定している他のコマンドは、ランニングコンフィグ上から必ずしも削除されない。VLANを削除したときは、ランニングコンフィグ上に該当VLANを指定している関連コマンドが残っていないか確認し、残っていた場合は手動で削除すること。

### コマンドツリー

`vlan database (グローバルコンフィグモード)
|
+- vlan（VLANモード）
`

### 関連コマンド

auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）
private-vlan（VLANモード）
private-vlan association（VLANモード）
show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan（非特権EXECモード）
show vlan private-vlan（非特権EXECモード）
switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport mode private-vlan（インターフェースモード）
switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F