[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth critical

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth critical`

対象スイッチポートをポート認証機能のクリティカルポートとして設定する。
no形式で実行した場合はクリティカルポートから通常ポートに戻す。
初期状態では、各スイッチポートは通常ポートに設定されている。
ポート認証では、登録済みのRADIUSサーバーがすべて無応答だった場合、通常ポートでは認証失敗となるが、クリティカルポートでは認証成功となる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象スイッチポートでポート認証機能を有効にしておく必要がある（auth-mac enableコマンド、auth-web enableコマンド、dot1x port-controlコマンド）。
■ 本機能における「RADIUSサーバーがすべて無応答」とは、認証期間中にすべてのRADIUSサーバーがDead（使用抑制）状態になることを意味する。そのため、クリティカルポートを使用する場合は、RADIUSクライアントの動作パラメーターである「deadtime」を1以上に設定すること。同パラメーターの初期値「0」のままでは、RADIUSサーバーの状態が「Dead」にならないため、クリティカルポートは動作しないので注意。なお、deadtimeパラメーターの設定は、radius-server deadtimeコマンド、または、deadtimeコマンドで行う。
■ クリティカルポートでダイナミックVLANを使用している場合で、RADIUSサーバーが無応答のとき、Supplicantは該当ポート本来のVLAN所属となる。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- auth critical（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
deadtime（サーバーグループモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
radius-server deadtime（グローバルコンフィグモード）
show auth-mac（特権EXECモード）
show auth-web（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F