[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 ospf authentication spi

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf authentication ipsec spi <256-4294967295> {md5 <MD5-key>|sha1 <SHA1-key>}`

`(config-if)# ipv6 ospf authentication null`

`(config-if)# no ipv6 ospf authentication ipsec spi <256-4294967295>`

指定したインターフェースでMD5または、SHA1認証を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。

### パラメーター

`<256-4294967295>` | SPI値
`MD5-key` | MD5のハッシュキー。32桁までの16進法であらわす
`SHA1-key` | SHA1のハッシュキー。40桁までの16進法であらわす

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface vlan2  ↓
    awplus(config-if)# ipv6 ospf authentication ipsec spi 1000 md5 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 ospf authentication spi（インターフェースモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F