[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show telnet

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Telnet

`> show telnet`

Telnetサーバーの設定を表示する。

### 使用例

    awplus> show telnet ↓
    Telnet Server Configuration
    ------------------------------------------------------------
    Telnet server                      : Enabled
    Protocol                           : IPv4,IPv6
    Port                               : 23

表 1
Telnet server | Telnetサーバーの有効・無効
Protocol | 現在有効化されているプロトコルファミリー（IPバージョン）
Port | TelnetサーバーのリスニングTCPポート

### 関連コマンド

service telnet（グローバルコンフィグモード）
telnet server（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F