[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# default-metric

モード: OSPFモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# default-metric <1-16777214>`

`(config-router)# no default-metric`

（ASBRでのみ有効）非OSPF経路をOSPFで再通知するときのデフォルトコスト（メトリック）値を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
なお、redistributeコマンドのmetricパラメーターで再通知時のコスト（メトリック）値を指定している場合は、そちらが使用される。

### パラメーター

`<1-16777214>` | 非OSPF経路をOSPFで再通知するときのデフォルトコスト（メトリック）。初期設定ではシステムが経路種別ごとに適切な値を選択する

### コマンドツリー

`router ospf (グローバルコンフィグモード)
|
+- default-metric（OSPFモード）
`

### 関連コマンド

default-information originate（OSPFモード）
redistribute（OSPFモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F