[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# access-list standard(seq entry)

モード: 名前付き標準IPアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config-ip-std-acl)# [<1-65535>] {deny|permit} SRCIP`

`(config-ip-std-acl)# no <1-65535>`

`(config-ip-std-acl)# no {deny|permit} SRCIP`

対象名前付き標準IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）にエントリーを新規追加または変更する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
名前付き標準IPアクセスリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はシーケンス番号によって指定したエントリーの並び順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで処理（permitかdeny）が行われるか結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。
なお、ルートマップのmatch節で名前付き標準IPアクセスリストを使用するときは、結果が「permit」ならルートマップの該当エントリーにマッチしたと見なされ、結果が「deny」の場合はマッチしたと見なされない。

### パラメーター

`<1-65535>` | シーケンス番号。対象アクセスリスト内におけるエントリーの位置を指定する。エントリーの新規追加時にシーケンス番号を省略した場合は、リストの最後尾にエントリーが追加され、既存の最後尾エントリーより大きい直近の10の倍数が新規エントリーの番号として自動採番される（最初にシーケンス番号なしで作成したエントリーの番号は10になる。また、最後尾エントリーの番号が99の状態でシーケンス番号を指定せずに新規エントリーを追加した場合は100になる）。なお、設定を保存して再起動した場合、各エントリーのシーケンス番号は保持されず、10, 20, 30のような10刻みの値に変更される
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`SRCIP` | IPアドレス（通常始点IPアドレス）または経路エントリーの宛先プレフィックス。次のいずれかの形式で指定する
| `A.B.C.D/M [exact-match]` | IPアドレスとマスク長。マスク長Mは、対象アドレスとA.B.C.Dの先頭何ビットを比較するかを指定する。なお、経路エントリーをフィルタリングする場合、マスク長Mは経路エントリーのプレフィックス長とも比較される。exact-matchオプションを指定した場合は、プレフィックス長がMのときだけマッチする。exact-matchオプションを指定しなかった場合は、プレフィックス長がM以上（M〜32）のときにマッチする。exact-matchオプションは、経路エントリーをフィルタリング対象とする場合にだけ有効
| `any` | すべてのIPアドレスまたはプレフィックスに合致させる場合に指定する。「0.0.0.0/0」と同義

### 使用例

■ 192.168.10.2と192.168.20.2にだけアクセスを許可する名前付き標準IPアクセスリスト「n1」を作成する。

    awplus(config)# access-list standard n1 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# permit 192.168.10.2/32 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# permit 192.168.20.2/32 ↓

■ 192.168.30.0/24からのアクセスを拒否し、その他は許可する名前付き標準IPアクセスリスト「n2」を作成する。

    awplus(config)# access-list standard n2 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# deny 192.168.30.0/24 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# permit any ↓

■ 宛先プレフィックス（アドレス部分）の先頭オクテットが「10」で、プレフィックス長が8〜32ビットの経路エントリーを破棄し、その他は許可する名前付き標準IPアクセスリスト「n3」を作成する。

    awplus(config)# access-list standard n3 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# deny 10.0.0.0/8 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# permit any ↓

■ 宛先プレフィックス（アドレス部分）の先頭25ビットが「192.168.10.128」で、プレフィックス長が25ビットの経路エントリーを破棄し、その他は許可する名前付き標準IPアクセスリスト「n5」を作成する。具体的には「192.168.10.128/25」と完全一致する経路エントリーだけを破棄する。

    awplus(config)# access-list standard n5 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# deny 192.168.10.128/25 exact-match ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# permit any ↓

### 注意・補足事項

■ 名前付き標準IPアクセスリストの末尾には「deny any」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。
■ 本コマンドを経路エントリーのフィルタリングに用いる場合、「0.0.0.0/0 exact-match」はデフォルト経路（0.0.0.0/0）の指定となるが、「0.0.0.0/0」（exact-matchの指定なし）はすべての経路エントリー（anyと同じ）を指定することになるので注意。

### コマンドツリー

`access-list standard(list) (グローバルコンフィグモード)
|
+- access-list standard(seq entry)（名前付き標準IPアクセスリストモード）
`

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
area filter-list（OSPFモード）
distribute-list（RIPモード）
distribute-list（OSPFモード）
ip igmp access-group（インターフェースモード）
ip igmp immediate-leave（インターフェースモード）
ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip pim cisco-register-checksum（グローバルコンフィグモード）
ip pim neighbor-filter（インターフェースモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim spt-threshold（グローバルコンフィグモード）
match ip address（ルートマップモード）
match ip next-hop（ルートマップモード）
offset-list（RIPモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F